Rzeszów, 17.10.2014r.

**Wyjaśnienie treści**

**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku internatu ZSE w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 56.**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) poniżej odpowiadam na zadane w toku postępowania pytania:

**Pytanie 1.**

Czy istniejące okna przeznaczone do wymiany są zespolone czy skrzynkowe

***Ad. 1 Zespolone***

**Pytanie 2.**

Na rysunkach okien istnieje zapis, ze okna mają być w systemie 5 komorowym o szer. 71 mm. Powszechnie stosowane systemy 5 komorowe mają szer. 70 mm.

Wprowadzenie takiego zapisu jest ograniczeniem powszechnego dostępu do przetargu

Pytanie czy zamawiający dopuszcza zastosowanie profili o szer. 70 mm.

***Ad. 2 Należy tak dobrać profil i szyby by uzyskać współczynnik przenikania ciepła okien U (max ) nie większy niż 1,3 [W/(m2\*K)] ( określony w załączniku Nr 2 do rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2013 r. poz. 926).***

**Pytanie 3.**

Czy zamawiający akceptuje profil REHAU EURO DESIGNE 70

***Ad.3 Tak jeśli spełniony zostanie warunek jak w odpowiedzi Ad.2.***

**Pytanie 4.**

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie profili z recyklingu.

***Ad.4 Nie***

**Pytanie 5.**

Czy szyby zespolone mają mieć budowę 4/16/4N u-1,1 W/m2K

***Ad.5*** ***Mają mieć taką budowę by uzyskać współczynnik przenikania ciepła okien U (max ) nie większy niż 1,3 [W/(m2\*K)].***

**Pytanie 6.**

Prosimy o potwierdzenie czy współczynnik przenikania ciepła dla okien ma być ≤ 1,4 W/m2K

***Ad. 6.*** ***Współczynnik przenikania okien nie może być większy niż 1,3 (określony
w załączniku Nr 2 do rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2013 r. poz. 926).***

**Pytanie 7.**

Proszę o informacje w czyim zakresie jest wywóz starych okien z demontażu i ich utylizacja.

***Ad.7 Po stronie wykonawcy.***

**Pytanie 8.**

Brak jest informacji na temat parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.

Czy parapety pozostają bez wymiany, a jeżeli nie podlegają wymianie to należy określić ich rodzaj, kolor i wymiary.

***Ad.8 Parapety zewnętrzne i wewnętrzne nie podlegają wymianie.***

**Pytanie 9.**

W celu właściwej oceny zakresu przedmiotu przetargu w ofercie przez wszystkich oferentów prosimy o przedłożenie kosztorysu /ślepego/.

***Ad.9 Do odpowiedzi na pytania został dołączony przedmiar robót.***

**Pytanie 10.**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy nowo wykonana stolarka PCV może mieć szerokość profili równą 70 mm - jest to standardowa szerokość profilu stosowana na polskim rynku.

***Ad. 10*** ***Zastosowane profile i pakiety szybowe mają być takie by uzyskać współczynnik przenikania ciepła okien U (max ) nie większy niż 1,3 [W/(m2\*K)].***

***Uwaga :***

***Jednocześnie Zamawiający informuje, że wsp. przenikania ciepła drzwi ma być nie większy niż 1,7 [W/(m2\*K)].***

**Zamawiający jednocześnie informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.**